**Código 1 con ACK**

Se envía una trama desde el coordinador al nodo, el nodo envía el ACK y transmite una trama hacia el coordinador.



















