


**Código 1 con ACK**


Se envía una trama desde el coordinador al nodo, el nodo envía el ACK y transmite una trama hacia el coordinador.


**PAYLOAD DE 4 BYTES**





























**PAYLOAD DE 12 BYTES**




**PAYLOAD DE 18 BYTES**



**PAYLOAD DE 50 BYTES**



**PAYLOAD DE 102 BYTES**



**PAYLOAD DE 114 BYTES**

